|  |
| --- |
| **Стенды 120х80 см** |
|  | **Назначение:** Демонстрационные стенды ITK 120х80 см  предназначены для оформления экспозиций торговых залов (show-room) партнеров. Основная задача – наглядная демонстрация продукции ITK, выделение ТМ ITK. **Правила размещения**: * стенды размещаются в приоритетных   местах в торговом зале – это может быть свободная стена напротив входа или в центре зала
* стенды рекомендуется размещать  единым  корпоративным блоком, на одном уровне, на высоте 80 - 100 см от пола.

**Не допускается:*** присутствие в корпоративном блоке ITK стендов другого производителя;
* размещение стендов в служебных помещениях;
* размещение стендов по отдельности и в местах не доступных для клиентов;
* размещение стендов за рабочими столами, а также на предметах интерьера;
* изменение внешнего вида стендов, продажа или замена образцов продукции на образцы другого производителя.

**Правила монтажа:** монтаж стендов осуществляется на вертикальной поверхности. Стенды крепятся к стене вплотную при помощи крепежных углублений на расстоянии друг к другу 10 см. Монтаж стендов необходимо начинать с измерения расстояний между креплениями расположенными на оборотной стороне стенда. После этого перенести расстояние между креплениями на стену, вбить в отметки на стене два дюбеля и повесить на них стенд.**Не допускается:*** монтаж стендов на джокерные системы
* на перегородки из гипсокартона (следует учитывать вес стенда)
 |
| **Стенды 64х90 см** |  |
|  |  | **Назначение:** Демонстрационные стенды ITK 64х90см предназначены для оформления экспозиций совместных выставок и торговых залов (show-room) партнеров. Основная задача – наглядная демонстрация продукции ITK, выделение бренда ITK. **Правила размещения**: * стенды размещаются на приоритетных местах в зале – это может быть свободная стена напротив входа или в центре зала
* стенды рекомендуется размещать все вместе, единым блоком на одном уровне.
 |